# Pixelflut-LED-RGB-Matrix

Das hier ist eine (sehr unschön und schlecht) umgehackte Version des pixelnuke-servers von defnull (https://github.com/defnull/pixelflut).

Mithilfe der rpi-rgb-led-matrix library von hzeller (https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix) kann damit eine LED-Wand die das Hub75-protokoll verwendet als pixelflut-screen verwendet werden.

Alles zusammen läuft auf einem raspberryPi (getestet mit einem Pi 4 B)

## Installation

- das repo klonen
- die librarys für hzeller und pixelflut installieren:
`sudo apt install build-essential libevent-dev libglew-dev libglfw3-dev`
- die library von hzeller klonen und installieren (TODO: genaue Anleitung)
- `make`
- `sudo ./pixelnuke`

## TODO
- Code von unnötigem befreien (alter code für's zeichnen vom canvas auf nem echten screen)
- Bessere Anleitung schreiben
- Installation vereinfachen
